Ovation™MC679 Installation du Pilote MAC

Pour installer cette pilote sur votre ordinateur, s'il vous plaît désinstaller les pilotes Novatel Wireless précédents qui sont déjà installé. Pour ce faire, suivez les instructions de désinstallation ci-dessous.

Procédure de désinstallez les pilotes Novatel Wireless

Pour supprimer les fichiers de pilotes Novatel Wireless à partir de votre ordinateur, supprimez les fichiers suivants (autorisations d'administrateur requis):

/System/Library/Extensions/NovatelWireless3G.kext  
/System/Library/Extensions/NovatelWirelessFilter.kext

**Pour ce faire,**

* Ouvrez « Finder »
* Accédez au dossier System
* Accédez au dossier de la bibliothèque
* Accédez au dossier Extensions
* Appuyez sur «Shift » et sélectionnez NovatelWireless3G.kext
* Appuyez sur «Shift » et sélectionnez NovatelWirelessFilter.kext
* Les deux fichiers doivent être mis en évidence. Faites glisser dans la corbeille. Saisir votre mot de passe administrateur lorsque vous y êtes invité.
* Redémarrez votre ordinateur et vérifiez que les fichiers ont été supprimés

Procédure d'installation du pilote

1. Rendez-vous à l’adresse [Insert\_Link\_to “Nvtl\_Drivers\_v3.1.12-003-PS-Signed”] pour accéder aux fichiers du pilote.
2. Sauvegardez le fichier de pilote sur l’ordinateur.
3. Extrayez (décompressez) le fichier « Nvtl\_Drivers\_v3.1.12-003-PS-Signed.zip »
4. Ouvrez (en double-cliquant) le fichier « Drivers\_v3.1.12-PS-Signed.pkg » et suivez les directives de l'assistant installation.
5. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité

Pour plus d'informations, s'il vous plaît se référer au Guide de Démarrage Rapide pour le MC679. 90026524 R2 WEB QSG MC679 NVTL